Dla silnika jednoprzepływowego z właczonym i wyłaczonym dopalaczem w grupach 3-sosobowych przygotować sprawozdanie:

1) Dotyczące wpływu sprawności sprężarki na optymalizację silnika turbinowego
2) Dotyczące wpływu temperatury gazów przed turbiną na optymalizację silnika turbinowego
3) Wpływu prędkości lotu na optymalizację silnika turbinowego
4) Wpływu sprawności turbiny na optymalizację silnika turbinowego
5) Dotyczące wpływu temperatury gazów w dopalaczu na optymalizację silnika turbinowego

Należy wybrać skrajną górną, dolną i środkową wartiość danego parametru i dla ustalownych wartości pozostałych wykonać obliczenia i zestawić je ze sobą (każdy w zespole pracuje nad jednym przypadkiem) – następnie należy to połaczyć otrzymując wspólne rozwiązanie – wnioski powinny dotyczyć pojedynczego przypadku oraz całości rozwiązywanego problemu.

Dane do obliczeń:
inlet pressure losses coefficient 0.97, burner pressure losses coefficient 0.98, nozzle pressure losses coefficient 0.96, 
[bookmark: _GoBack]compressor polytropic efficiency 0.8-0.89, turbine polytropic efficiency 0.82-0.91,, burner efficiency 0.99,
mechanical efficiency = 0.99. 
For AB ON state afterburner efficiency 0.95, additional afterburner pressure losses coefficient 0.98

TIT = 1300-1500 K
TtAB=1700-2000K
M0=0-1,5

UWAGA Każda grupa laboratoryjna realizuej obliczania dla innej wysokości
1 grupa H=0 km
2 grupa H=8 km
3 grupa H=11 km

Sprawozdanie proszę przygotować w śroswisku EXCEL. Powinien in zawierać 4 – arkusze (3 – arkusze dla grup 2- osobowych) Każdy przypadek jest rozpatrywany na osobnym arkuszu, a ostatni arkusz zawiera zestawienie zbiorcze (wpływ badanego parametru na otrzymane ekstrema i wnioski)
